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[bookmark: _GoBack]Беспроводная передача данных уже играет невероятно важную роль в нашей жизни. Простыми словами, это технология передачи данных без проводов, по воздуху, с помощью невидимых радиоволн. Ведь, проводная сеть является ограниченной по длине и количеству подключаемых устройств, а именно напрямую по проводу могут подключиться только два устройства.
Устройства беспроводной связи, такие как мобильные телефоны, довольно просты и поэтому позволяют использовать их всем, где бы они ни находились. Нет необходимости физически связывать что-либо для получения или передачи сообщений.
Беспроводная связь – это широкий термин, который включает в себя все процедуры и формы подключения и связи между двумя или более устройствами с использованием беспроводного сигнала с помощью технологий и устройств беспроводной связи.
1. Расстояние передачи может составлять от нескольких метров (например, пульт дистанционного управления телевизора) до тысяч километров (например, радиосвязь).
2. Беспроводная связь может использоваться для сотовой телефонии, беспроводного доступа в Интернет, беспроводной домашней сети и так далее.
3. Другие примеры применения технологии беспроводной радиосвязи включают устройства GPS, устройства открывания гаражных ворот, беспроводные компьютерные мыши, клавиатуры и гарнитуры, наушники, радиоприемники, спутниковое телевидение, вещательное телевидение и беспроводные телефоны.
Рассмотрим сети беспроводного доступа, которые наиболее востребованы в обычной жизни.
WPAN
Представитель такой технологии – Bluetooth. Он применяется для беспроводного соединения наушников, мышек, клавиатур, телефонов и смартфонов, компьютеров и принтеров, фитнес-трекеров и других устройств.
Bluetooth – синезубый – английский перевод прозвища датского короля Харальда Гормссона, под которым он упоминается в хрониках XII века. Харальд существенно расширил границы королевства и считаетсч королём-объединителем. В 1997 году инженер компании Intel Джим Кардах из команды разработчиков технологии беспроводной связи вдохновился книгой о морских походах короля Харальда и предложил назвать новый стандарт в его честь. Логотип Bluetooth был составлен из рун-инициалов короля Харальда.
Bluetooth работает только в диапазоне от 2.4 до 2.48 ГГц, предназначенном для бытовых, медицинских и научных устройств, и используется для передачи сигнала на небольшое расстояние (до 10 м. у большинства устройств и до сотен метров у некоторых современных).
Например: можно по Блютуз поделиться контактами из своей телефонной книжки, передать на другой телефон фотографии, видео, приложение.
WWAN
Технология объединяет разные города и государства с помощью антенны и спутниковой связи. Они бывают разных типов — GPRS, CSD, LTE, HSPA, 2G, 3G, 4G, 5G. Услуги предоставляются на платной основе. Благодаря такому виду связи, человек может с телефона или ноутбука подключиться к Интернету, находясь в стационарном состоянии и в движении. В этом случае используется для нас привычная сим-карта.
WLAN
Под этим термином подразумевается беспроводная локальная сеть, которую мы знаем под названием Wi-Fi. Этот термин знают все пользователи мобильных устройств. Многие отождествляют его с возможностью бесплатного доступа в интернет. Однако сеть Wi-Fi может и не иметь выхода в интернет, а если и имеет, то далеко не всегда бесплатный. Строго говоря, Wi-Fi – всего лишь торговая марка, связанная с определённой группой стандартов беспроводной связи.
Пользователи, подключенные к интернету по беспроводной сети, не всегда понимают, что такое Wi-Fi. Часто проводится аналогия с обычным кабельным интернетом, но только работающем на радиоволнах в определенном диапазоне. Сравнение верное, за исключением некоторых моментов, так как беспроводная сеть — не то же самое, что интернет.
Любопытно, что название Wi-Fi, придуманное компанией Interbrand для будущего Wi-Fi Альянса, смысловой нагрузки не несёт, оно просто созвучно с термином Hi-Fi (High Fidelity – высокая точность). Некоторые источники ошибочно расшифровывали Wi-Fi как Wireless Fidelity (беспроводная точность), что не является официальным названием технологии.
Система создана в 1991 году в Голландии. Первоначально назначение технологии — обслуживание кассовых систем и обеспечения скорости до 2 Мбит/с.
Принцип работы следующий:
1. Проводится интернет-кабель.
2. Кабель подключается к роутеру (маршрутизатору), с помощью которого создается локальная сеть. Без него использовать вайфай невозможно.
3. К роутеру по беспроводной сети подключаются различные устройства: ноутбуки, смартфоны, телевизоры и т.д. Создается локальная сеть с выходом в интернет.
Вайфай не равно интернет. Технология создает локальную сеть, в которой разные устройства (ноутбуки, принтеры, смартфоны) могут обмениваться данными без выхода во Всемирную сеть. При подключении к провайдеру (через роутер, модем, точку доступа) устройства этой сети получают доступ в интернет.
Подключиться к Wi-Fi можно только при условии, если сетевая карта устройства (ноутбука, смартфона, компьютера и т.д.) поддерживает беспроводное подключение. У мобильных устройств и ноутбуков с этим проблем нет, а вот компьютеры не всегда комплектуются поддержкой Wi-Fi, следовательно, могут подключиться к локальной сети роутера только по проводам LAN. Или покупается Wi-Fi адаптер для компьютера. Он подключается как обычная флешка и требует минимума настроек.
Как пользоваться Wi-Fi на смартфоне или планшете
Подключить Wi-Fi на телефоне немного проще, чем на компьютере:
1. Сдвиньте верхнюю шторку.
2. Здесь нажмите по иконке Wi-Fi. Если рядом есть доступные сети, к которым смартфон ранее подключался, то произойдет автоматическое подключение и вы сможете пользоваться интернетом.
3. Если же вам нужно подключиться к другой сети, то перейдите в настройки смартфона.
4. Раскройте раздел «Сеть и интернет» или «Подключения». В зависимости от версии Android и установленной прошивки, он может носить другое название, но смысл останется тем же.

5. Поставьте переключатель «Использовать Wi-Fi» в активное положение, если он отключен.
6. Среди списка представленных сетей нажмите по той, к которой хотите подключиться.
7. Если сеть не защищена паролем, то подключение произойдет сразу же. В противном случае придется ввести пароль.
Что значит общественный Wi-Fi
К общественному Wi-Fi можно подключиться полностью бесплатно или на определенных условиях, например, просмотр рекламы, подписка на группы в социальных сетях. Так как публичные сети Wi-Fi (их еще называют хот-споты) находятся в многолюдных местах, то скорость передачи данных там невысока и может колебаться в зависимости от людского потока. Например, открытый Вай-Фай есть в метрополитене, в некоторых кафе (для посетителей), в аэропортах и на вокзалах.

Такая точка доступа не защищена паролем, поэтому злоумышленник может ее взломать и получить доступ к любому устройству, находящемуся в данной сети. В некоторых странах, например, Сингапуре, открытие общественные сети Wi-Fi жестко ограничиваются законом.
Обычно в названии публичной сети стоит слово «free» и/или название места, которое предоставляет точку доступа. Подключиться к ней можно без пароля.
Радиус действия
Средний радиус действия Wi-Fi покрытия зависит от модели роутера и того, какие помехи на его пути возникнут. Например, в чистом поле радиус может быть до нескольких сотен метров, но в многоквартирном доме или офисе сокращается до 30-40 метров. Сигнал заглушают стены и другие устройства, в том числе и другие роутеры.
Есть маршрутизаторы с большим количеством антенн и улучшенной конструкцией, что позволяет добиться увеличенной зоны действия. Дополнительно ее можно расширить за счет установки репитеров (повторителей сигнала) или роутеров, которые будут выполнять роль репитера. Правда, в этом случае качество сигнала все равно будет падать с расстоянием.
От чего зависит скорость
Скорость передачи данных по беспроводной сети зависит от:
— Наличия помех в виде других устройств, использующих одинаковые частоты;
— Препятствий для сигнала в виде стен и габаритной мебели;
— Дальности от источника сигнала;
— Выбранного тарифного плана у провайдера;
— Используемой модели роутера и поддержки современных стандартов;
— Количества устройств, подключенных к текущей точке доступа.
Доступ к интернету уже давно не единственная задача сети Wi-Fi. беспроводная сеть и зарегистрированные в ней устройства могут предоставлять различные сервисы: печать и сканирование документов, доступ к видео- и аудиотрансляциям и т.п.
Технология Wi-Fi идёт в ногу с прогрессом и берёт на себя всё более весомые обязательства по быстрой и надёжной доставке данных.

